(1938.257)10 to hexadecimal

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1938 | . | 257 |
| 1938 : 16 = 121 sisa 2 |  | 0.257 \* 16 = 4.112 -> 4 |
| 121 : 16 = 7 sisa 9 |  | 0.112 \* 16 = 1.792 -> 1 |
| 7 : 16 = 0 sisa 7 |  | 0.792 \* 16 = 12.672 -> C |
|  |  | 0.\ \* 2 = 0.800 -> 0 |
|  |  | 0.672 \* 16 = 10.752 -> A  0.752 \* 16 = 12.032 -> C  0.032 \* 16 = 0.512 -> 0 |
| ------------------------------ |  |  |
| (792)16 |  | ----------------------- |
|  |  | (41CAC0)16 |
| (1938)10 = (792.41CAC0…)16 | | |